Flugkasten Länge / Breite / Höhe ( 45 / 45 / 45 cm bestehend aus einer Grundkonstruk-

tion und vier einsetzbaren Seitenteilen
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	Flugkasten mit zwei feststehenden

Seitenteilen, einer großen Türe zum

Bestücken und einer kleinen Revisionstüre




Grundkonstruktion: Bodenplatte 45/45 cm groß aus 8 mm starkem Sperrholz ( vier senk -

rechte Eckpfosten aus Vierkantleisten mit einem Querschnitt von 18/18 mm ( Abdeckung

450/450 mm bestehend aus zwei Rahmen zwischen denen das Fliegengitter eingeklemmt

wird, siehe Detailskizze.
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Feste Seitenteile: Zwei Stück je ca. 414/427 mm, bespannt mit einem Fliegengitter, siehe

Detailskizze. Die Seitenteile sind mit der Grundkonstruktion fest zu verbinden.

Große Türe: Ein Stück ca.414/427 mm, bespannt mit einem Fliegengitter s. Detailskizze.

Die Türe ist mit zwei Scharnieren und zwei Verschlusshaken in die Grundkonstruktion ein-

zusetzen.

Kleine Revisionstüre: Ein Stück ca. 185/191 mm, bespannt mit Fliegengitter s. Detailskizze
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